# 机械臂操作指南

## 接线

* 1. 机械臂电源线；
  2. 路由器电源线及网线（一端笔记本一端放大器）；
  3. 电极帽（蓝色、黑色）。

## Hololens（密码：zero1993 or 19931229）（连接电脑时用户名：Liupengxiao 密码：liupengxiao）tunerl tunerl206

* 1. 连接路由器无线网；
  2. 训练用uniwavetrain，训练五次；
  3. 实验用uniwise。

## 建模流程

* 1. 打开NeuroBase，路径：E：NeuroBase > bin > Debug > NeuroBase.exe，看波形；
  2. 保存文件：E：SSVEPBurn > p? > xjz 1~5，五次训练；
  3. 处理脑电数据：E：SSVEPBurn > BurningDemoAir.m（运行前几行，分两次）；
  4. 在E：SSVEPBurn寻找已建立model：FBCCATemple.mat；
  5. 将model拷贝进入E：NeuroBase > bin > Debug。

## 机械臂

* 1. 打开机械臂（自动弹开）
  2. 笔记本电脑连接机械臂wifi：arm???
  3. NeuroBase中菜单栏按钮arm off（双击arm off恢复原始状态）。